产品名称：钢制闸门

**钢制闸门相关信息：**

钢制闸门是给排水工程、水利、水电工程中常用的拦水、止水设备，由门框、闸板、密封圈及可调式锲型压块等部件组成。钢制闸门久用磨损后，其密封面可通过锲型压块的调整来保证正常工作。钢制闸门以优质钢板为基材，采用橡胶止水、防腐方式为表面进行喷沙除锈及热喷锌，钢制闸门具有结构合理坚固、耐磨耐蚀性强、性能可靠；安装、调整、使用、维护方便等特点。 耐久性：轻钢结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达30年。

钢制闸门用途 ：  
钢闸门是给排水工程、水利、水电工程中常用的拦水、止水设备，我公司生产的钢闸门种类齐全，可适用于各种场合。

钢制闸门从其结构形式可分为以下四类：  
　　插板闸门（CBZ）：三面止水，密封性能好，适用于渠道安装。  
　　制水闸门（ZSZ）：四面止水适用于渠道或孔壁的安装，承受水头在5m以下。  
　　叠梁闸门（DLZ）：适用于使用频率较少的场合，渠道安装，分块启吊。  
　　平面闸门（PGZ）：承受水头较大，外形规格不受限制，广泛适用于水利水电工程中作工作闸门、检修闸门等。

**相关产品推荐**:

LQ型螺杆启闭机系列  
手推螺杆启闭机：0.5-3T  
侧摇螺杆启闭机：1-5T  
手摇螺杆启闭机：2-20T  
手电两用螺杆启闭机：2-50T（单吊点、双吊点）  
（2）QPQ、QPK、QPG、QHQ型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式、固定式。根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：3-160T，可与平板、弧形闸门配套使用。

（3）闸门系列：有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水（可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料）。产品可根据用户要求提供图纸生产。铸铁闸门：平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、双向止水铸铁闸门、各式拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。

（4）各种规格橡胶止水带及伸缩缝橡胶带、拦污栅、清污机系列。  
我厂产品启闭灵活、经久耐用、封闭性能好、自动化程度高，是水利工程理想的机械设备。我们愿与全国各地的水利水电建设、环保、农业开发、城市防洪等各部门密切的合作。为中国水利事业发展的需要，提供我们最真诚的服务！

 钢制闸门是新河县北方水利机械厂主导产品之一，主要用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖农用水力建设等工程。产品按水头可分为：普通闸门（6米以下水头）、高压闸门（6米以上水头），其中包括钢闸门、双向止水闸门、铸铁闸门（PZ平面型铸铁闸门和PZG平面拱型铸铁闸门）、不绣钢闸门、喷锌弧形闸门、镶铜铸铁方闸门、镶铜铸铁圆闸门、YPM铸铁圆拍门、FZPM整体折叠拍门、高压滑轮钢板闸门。规格齐全从0.2—10米闸门均可生产，该系列闸门防腐能力强，止水效果好，安装简便，操作灵活。

    河北省新河县北方水利机械厂是一家从事水利机械研发、生产、销售一体化服务规模型水利部认证企业。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。