**永佳DW-40-W316、 DW-60-W316、 DW-86-W316超低温冷冻箱**

**产品简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **型 号** | **DW-40-W316** | **DW-60-W316** | **DW-86-W316** |
| 有效容积（L） | 316 | 316 | 316 |
| 箱内温度 | -15℃～-45℃可调 | -25℃～-65℃可调 | -45℃～-86℃可调 |
| 外形尺寸（宽×深×高）mm | 1530×745×860 | 1530×745×860 | 1530×745×860 |
| 内胆尺寸（宽×深×高）mm | 1330×465×570 | 1330×465×570 | 1330×465×570 |
| 外壳/内胆材料 | 外壳冷轧钢板喷塑/内胆不锈钢 | 外壳冷轧钢板喷塑/内胆不锈钢 | 外壳冷轧钢板喷塑/内胆不锈钢 |
| 压缩机 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 |
| 温控器 | 小精灵XT110C | 小精灵XT110C | 小精灵XT110C |
| 传感器 | PT100 | PT100 | PT100 |
| 电源电压 | ～220V  50Hz | ～220V  50Hz | ～220V  50Hz |
| 额定功率（W） | 700 | 700 | 700 |
| 防触电保护类型 | Ⅰ类B型 | Ⅰ类B型 | Ⅰ类B型 |
| 气候类型 | N | N | N |
| 制冷剂 | 环保混合型制冷剂 | 环保混合型制冷剂 | 环保混合型制冷剂 |
| 产品特点 | **保温层100mm，不锈钢内胆，丹佛斯压缩机，进口控制器，环保混合制冷工质** | **保温层100mm，不锈钢内胆，丹佛斯压缩机，进口控制器，环保混合制冷工质** | **保温层100mm，不锈钢内胆，丹佛斯压缩机，进口控制器，环保混合制冷工质** |

**产品特点**

1、微电脑高精度温度控制，数字式温度显示，箱内温度一目了然；

2、先进独特的制冷系统，达到-60℃的超低温迅速而高效；

3、主要零部件全部采用国外知名品牌；

4、内胆采用不锈钢制作，永不生锈；

5、外门采用双重密封，严密封锁冷气；

6、具有完善的声光报警系统；

7、根据用户需求，可配温度记录仪（可选）。

**温度控制**  
电子温控器精确控制，温度数字显示，箱内温度-25-60℃。  
高低温报警功能，报警温度值可以按需设定  
**安全保障**  
具备高低温报警、传感器故障报警功能、断电报警功能  
具备声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式  
蜂鸣器自动激活功能  
**制冷系统**  
名牌压缩机，无氟环保高效制冷剂  
高密度保温发泡层，保温效果好  
高效制冷系统设计，制冷速度快，耗电量低  
**人性化设计**  
安全门锁设计，防止开门异常  
宽电压带，适合187～242V电压  
采用了最新的环保绝热技术  
内外双层门设计，锁住冷气

**售后服务**

整机一年，压缩机三年