通风橱使用期间有哪些事项需注意

使用通风橱的话，有很多细节是需要我们注意的，不然的话会因此影响了风橱的正常使用，所以，我们即便是在实验室内熟练了这种风橱的使用方式，也有必要了解相关的注意事项才行的。  
　　这种通风橱主要包括了上下移动的透明门，还有就是开启大门的时候高度为一百或者是六百毫米左右，门的后面是试验工作面，还有下水管和下水道以及真空泵或者是气路管线等等，上面还链接了带有保护罩的灯照明，空气可以从柜子前面 排风扇抽走，或者经过了管道引到别的地方，或者在经过重新的过滤再一次使用。  
　　还有，这种通风橱在使用期间要注意，它只可以使用在排气量很小的地方或者是前面的玻璃门开启的地方，要是有操作不当的地方，会出现警报提示，让操作者对此多加注意，当然，对于内部的排风扇速度和灯具都拥有可以调节的开关。  
不过，使用期间，当人们站立或者是坐在柜前的话，一定要将玻璃门尽量放低，手经过门下伸进柜子内做实验，因为排风扇经过开启之后，有害的气体是不能过多溢出的。