防爆显示器使用说明

产品如图：



工业防爆监视显示器(IIB)  
产品特点:  
1.防爆显示器可在防爆区域现场实现监视  
2.优质液晶显示面板  
3.可选择复合视频信号输入或RGB输入  
4.平面板设计，充分节省空间  
5.轻巧的外形，易于搬运和使用  
6.可以按照使用习惯调整观看角度  
7.防护等级IP65  
8.室内、室外安装，避免垂直放置时的雨淋  
防爆监控显示器描述:  
1.BXJ系列防爆监视器是为防爆工业电视系统设计的专用设备，它的出现改变了监视器   只能安放在控制室的局面，在危险的防爆区域一样可以为用户提供清晰直观的监视画面，极大的提高了系统配置的灵活性。  
2.BXJ系列防爆监视器可选择15英寸优质液晶显示面板。  
3.具备VGA 接口和标准视频接口，支持NTSC 和PAL 制式。  
4.显示窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证画面的显示效果。  
5.安装方便，维护简单，主要是桌面或平台的直接摆放，也可以通过专用支架吊装。  
防爆标志:  
1.防爆标志   ExdⅡBT6         
2.防护等级   IP65  
环境指标:  
1.大气压力    86～106KPa  
2.环境温度    -25℃~+60℃（常温型）  
                 -45℃~+60℃（低温型）  
3.相对湿度    ≤95%RH(+25℃)  
机械指标:  
1.材质   钢板或不锈钢  
2.重量   30Kg  
3.15英寸外形尺寸   503(L) x386(H) x165(W) mm  
4.视窗厚度    12mm  
5.出线孔数量   2  
6.出线孔螺纹规格    G-3/4"  
电气指标:  
1.输入电压      DC12V或者AC220V , 50/60Hz  
2.工作电流      ≤3A  
3.输入信号      75Ω/1Vp-p复合视频信号  
4.RGB模拟输入  
5.色彩          1677万色  
6.点距          0.297mm  
7.对比度        500 : 1  
8.亮度          300cd / m2  
9.响应时间      16ms  
10.刷新率        60~75Hz  
11.最佳分辨率    1024 \*768，1280\*768，1440\*900.