**服务与支持**

**常规保修：**

**·适用产品：梁瑾直销代理各品牌产品**

**·保修政策：整机免费保修一年**

**·售后支持：购买产品终身提供网络、电话服务支持**

**不属于免费保修范围说明：**

**·因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等), 或遇动物、宠物、昆虫灾害等不可抗拒外力或人为操作使用不慎（异物进入、进液体物质、划伤、强辐射等）造成的损害。**

**·自行拆装、修理；或将产品送至非梁瑾公司授权认证的维修点进行检测维修；或将单独的零部件送修至非梁瑾公司授权的维修点。**

**·未按照使用手册所示的操作方式、人为不当操作或其它不正常使用所造成的问题或故障。**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

友情提示：

高压风机安装时需注重事项：

1、在运用消音绵消音时，注重高压风机与箱体的间隔，注重高压风机的通风与散热，注重运用橡胶缓冲胶来接受高压风机的分量，具体需求征询高压风机的厂家。

2、关于某些对噪音有需求的场合，能够加装消音器来下降噪音（通常情况下，大约在5dB左右），消音器装置在进风管道或出风管道的结尾。

3、推荐运用橡胶缓冲胶来接受高压风机的分量，特别是大功率的高压风机，必不可少。

4、必须运用平垫圈和绷簧垫圈来固紧螺丝。

5、高压风机的进出风口管道衔接，应运用软管衔接，以阻隔轰动。

不管是哪个品牌的高压风机，都需要进行两个方面的维护：

一是压力，二是粉尘。

关于压力，常常运用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压风机的运用压力超越释压阀设定的压力之后，释压阀就会主动翻开，把剩余的压力释放掉，起到保护高压风机作用。

关于粉尘，常常运用的是过滤器。它依据不一样的运用现场，往往运用不一样的过滤精度的过滤滤芯，不一样的滤芯有不一样的维护办法和运用寿命，在订购时就需问明白。

在一些特别的场合，还需求进行特别的维护：比方说在密封环境中运用时，要注重通风散热；当环境温度比较高时，更要注重通风散热，或定制相应环境使用的风机。