**济南 蓄能器充氮车规格齐全，充氮设备，电动氮气增压机--济南绿动科技发展有限公司生产的：**

电话：0531-88269213

手机： 13176006291

冲氮车即充氮车,可用于液压蓄能器,容器等冲氮增压,用于钢铁,电力,科研,汽车等，济南绿动科技国内高端冲氮车的领先企业,市场占有率高,数百家客户案例,遍布全国.

**一、GPSQCDZ型蓄能器充氮车性能：**
1.应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；

2.便于移动、固定，操作简单；

3.输出压力高，压力设定简单、方便，系统运行稳定，到达设定的压力设备自动停机，质量可靠；

4.体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。

5.使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。

6.充气速度快，提高了工作效率。

**二、GPSQCDZ充氮车工作原理**
    一般氮气瓶直接给蓄能气充氮时，其最高充气（氮）压力为13.5MPa，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的**GPSQ**CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。
GPSQCDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电控系统等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

**三、GPSQCDZ型蓄能器充氮车的应用：**

我公司应用先进技术，专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机、充氮系统），充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。已在在各大钢厂、汽车厂，电厂，大型机械厂，化工厂、不锈钢薄板厂、电厂，油田、汽车制造，锻压行业，冶金行业，电力行业获得广泛应用。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都处在行业领先地位，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。

**四、GPSQCDZ型充氮车的型号：**

我公司生产的充氮车型号：GPSQCDZ型，最高充氮压力有：25Mpa、35Mpa、45Mpa、55Mpa、65MPa，5种规格型号，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。可完全取代HYDAC、BOSCH、PALL、STAUFF、PARKER等进口品牌机 。

**五、GPSQCDZ型充氮车的优势：**

良好的设施，高素质、高效率的团队，保证了产品的优秀品质。产品迅速销往全国各地及其他部分国家，得到客户一致好评！

我公司郑重承诺：产品质保一年，终生维修，以客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：态度决定一切，全心全意为广大客户提供优质，快捷的售前售后服务。

所有产品一律木箱包装。

**六、订货说明：**
1、订货时须写明型号代号全称，如：工作压力25Mpa的充氮车：GPSQCDZ-25；

**2**、本公司保留设计更改权，对修改不另行通知；
3、如对充氮车有特殊要求时，请同本公司商洽。
公司网站：<http://www.jnlvdong.com>

电话：0531-88269213

七、公司介绍：

济南绿动科技发展有限公司座落于美丽的泉城―― 济南。是以专业研发、生产氮气充氮小车,充氮车，蓄能器充氮车，CNG汽车改装测试设备及数控CNG汽车改装测试设备，气体增压，液体增压，及其相关的各种非标流体控制系统及相关产品的专业制造商。主要产品有：充氮车,氮气增压机,气动气体增压泵、电动气体增压泵、切割机专用气体增压系统、气动气体试压泵、电动气体试压泵、气动液体试压泵、气动液体增压泵、压力测试设备,高压泵,试压泵,数控精密齿轮计量泵,试压装置，试压台，试压机，耐压实验台，水压实验台，压力及压力容器爆破台，双组分注胶系统，高压无气喷涂机，压力及流量试验台，CNG汽车改装测试设备及数控CNG汽车改装测试设备，CNG汽车气密性试验台，CNG汽车压力及流量试验台，CNG汽车氮气置换装置，CNG汽车手动试压泵，CNG汽车支架强度试验台，CNG汽车可燃气体泄漏检测仪，高精度精密耐磨不锈钢齿轮计量泵，气动液体增压器、气液增力缸、气液增力缸式冲压设备、无铆钉连接专用设备及相关模具、螺栓螺母压装机、手钳、无污染增压泵、气液增压（高压）动力单元、（全自动）气动压力测试台、高压无气喷涂机以及相关产品