**化粪池的安装说明**

化粪池的安装说明：
1、 根据化粪池尺寸开挖一个长方体的坑，用50mm的混凝土做垫层。
2、 平放三格化粪池，连接好滑粪管和排气管，排气管要高于厕屋20-50cm。
3、 回填土以半干半湿为宜，逐层夯实，逐层回填，直至地面水平为止，防止化粪池塌陷、倾斜，填土应分为两次进行：首次回填一半达0.6m深，撒少量水夯实找平，之后二次填土至地表平齐。顶部两个出口高出地面5-10cm，出口盖周围用水泥砂浆加固，起到防渗固定作用。
4、 安装便盆左右要平行，纵向要前高后低（5°倾角）以保证便盆冲水后不留积水，便盆后端与墙距离应在20-25cm之间，寒冷地区应在便盆外部加保湿层，将蹲便器周围先用细沙捣实，再用2公分水泥砂浆找平。

安装蓄水桶出水管必须保证自然摆放，不宜S型铺设，防止积水结冰。蓄水桶要放在便盆后侧方，室内蓄水桶安装时桶盖低于地面10cm，桶盖可用保温材料覆盖，回填土时，蓄水桶要先灌满水，然后再填土夯实。

|  |
| --- |
| **化粪池规格表** |
| 产品型号 | 长mm | 宽mm | 高mm |
| 1立方 | 1500 | 950 | 1030 |
| 1.5立方 | 1800 | 1000 | 1100 |
| 2立方 | 1900 | 1060 | 1.14 |
| 3立方 | 2800 | 1200 | 1240 |