**盘式过滤器滤盘区分介绍说明**

盘式过滤器的过滤功能由内部的滤盘完成，用户可根据用水要求选择不同精度的过滤盘，规格有5μ、10μ、20μ、55μ、100μ、130μ、200μ等多种。为了便于安装使用，不同规格的滤盘采用不同的颜色来区分，其颜色分别如下(工业应用中过滤精度一般要求在5~50微米，所以此处仅列出了部分规格)：

以高滤盘颜色代码表：

颜色过滤精度um目数应用

亮绿53000精细工业应用，

饮用水，家用

游泳池水处理

粉红101500

深绿20750

黑色50300一般喷嘴，滴管，微喷设备

红色100150

绿色150100

亮兰色20085粗过滤预过滤

4、组合形式

盘式滤器主要是以盘式过滤单元为基础加以组合构成的，盘式过滤单元以进出口管径为区分标准，主要有2”、3”、4”三大类，在组合安装上又分别有不同的形式。

2”DY-2～10:2～10个2”过滤单元排列式组合。如2DY－5

3”DY-3～10:3～10个3”过滤单元排列式组合。如3DY－7

4”DY-3～10:3～10个4”过滤单元并连组合

