滤毒罐的工作原理

滤毒盒是劳保用品中防毒面具的重要组成部件之一，是防毒面具的过滤毒气的过滤件。根据滤毒盒的应用场合和作业环境可分为防尘滤毒盒和防毒滤毒盒，防尘滤毒盒一般由滤盒主体、滤毒棉、滤棉盖三部分组成。防毒滤毒盒缺少了滤毒棉部分，主要是便于减小呼吸阻力，更适合长期劳动作业使用。防尘滤毒盒适合防毒烟毒雾，防毒滤毒盒主要针对不同毒气防护，当毒气经过滤毒盒后，被滤毒盒内部的活性炭药剂加以微量金属元素反应后毒气被吸附并化学反应转化为无害气体后供人体所需。

滤毒盒一般呈圆柱状，直径80mm，高30mm，由塑料制成。内装有一定类型活性炭药剂，通过物理吸附和化学反应原理将空气中的粉尘、有毒有害气体除去供人呼吸的装置。有效期一般为5年。表面多涂以防碱漆。滤毒盒内部有一层滤烟层，用于滤去烟雾颗粒，过滤元件有过滤纸、玻璃纤维或其他合成材料。滤毒盒可根据不同毒气，装填对应类型活性炭，用来吸附不同的毒气。

一个防毒面具的使用期限很长，一般保质期会长达十年之久。一个滤毒罐或者滤毒盒的使用寿命就要看一下其在有毒气体工作环境下的时间长短。一般滤毒罐和滤毒盒的保质期是在5年。但是如果是长时间处于有毒气体的工作环境，或者是气体的浓度较高的工作环境下就会缩短滤毒罐或者是滤毒盒的使用寿命。所以我们要从整体上看才能综合判断滤毒罐和滤毒盒的使用寿命。
根据作业场所的不同，我们可以将滤毒罐和滤毒盒的用处分为：喷漆、有机实验、石油化工等作业环境。酸性气体滤毒盒和无机气体滤毒盒更广泛应用于化工厂等领域。
滤毒盒和滤毒罐根据防护性质不同又可以分为，防毒滤毒罐和防尘滤毒罐。上面讲的都是关于其对于毒气的防护作用，下面我们就介绍一下，关于滤毒盒和滤毒罐防止粉尘的强大功效。
滤毒盒防尘型，整体上由滤盒主体、滤毒棉、滤棉盖三部分组成，一层层防护，逐步减少粉尘对呼吸系统的伤害。
对于不同的工作环境，我们应当选择不同性质作用的滤毒罐和滤毒盒，才能更加针对性的防护。

滤毒盒的型号是如何分类的？

滤毒盒的型号分为绿烨1. 绿烨3. 绿烨4. 绿烨7. 绿烨8号。

绿烨1号（B型）滤毒盒主要用于防护无机气体或蒸汽：氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等。

绿烨3号（A型）滤毒盒主要防护有机气体与蒸汽：苯氯气、丙酮、醇类、苯胺类、二氯化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦等。

绿烨4号（K型）滤毒盒主要防护氨、硫化氢。

绿烨7号（E型）滤毒盒主要防护酸性气体和蒸汽：二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯有机农药等。

绿烨8号（H2S）型滤毒盒主要防护硫化氢或氨。

滤毒盒使用方法如下：

1、打开滤毒盒外包装，取出滤毒盒查看是否有裂痕，如有及时更换。

2、双手捧住滤毒盒对准嘴部呼吸，试试滤毒盒是否通气顺畅，如呼吸阻力过大，也许为已用滤毒盒，可抛弃不再使用。

3、检查滤毒盒卡口是否未受磨损，并紧紧卡在防毒面具面罩接口处，确保卡口处密封软垫完好无损

4、带上防毒面具，双手堵住滤毒盒，吸气时，如无空气进入，则面罩密封良好，呼气时可自由畅通，双手放开，然后可进入作业环境。

以下建议可供化学滤毒盒使用者参考：

1．对于稳定作业，结合原有的使用经验，并根据作业现场污染种类和浓度水平、作业强度、温度、湿度、物质的挥发性等，建立滤毒盒更换时间表，并按照执行。若滤毒盒制造商根据现场参数提供滤毒盒使用寿命的建议，将会有所帮助。

2．若认为所吸附的物质比较容易挥发，且滤毒盒使用中途有几天停止使用，如周末期间，建议更换滤毒盒。

3．即使认为吸附的有机物质不容易挥发，若滤毒盒使用中途有两周左右的时间停止使用，建议更换滤毒盒。

4. 滤毒盒一般较薄，容易引起穿透，也就是失去吸附反应毒气的能力，建议在毒气较浓的作业环境下使用滤毒罐作为最佳滤毒件。滤毒罐的防护时间一般是滤毒盒的3倍左右。