Zn-10BHR型 挥发性盐基氮快速检测仪

单价：16000元/套

【检测范围】

病害肉检测仪可快速检测测挥发性盐基氮、细菌毒素、组胺等【项目可还可根据用户要求进行定制】，并可连接食品安全监控系统

【技术指标】
◆ 通道：10个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰
◆ 可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰
◆ 重复性：±0.01 (A)
◆ 吸光度准确度：±2.0%
◆ 稳定性： ≤0.003A/3min
◆ 线性误差：±1.0%
◆ 尺寸：360X300X125(mm)
◆ 采用热敏打印技术
◆ 仪器检测过程所需的备品配件
◆ 仪器通过《食品安全快速检测仪通用技术条件》认证

【检测范围及下限】
挥发性盐基氮测定下限：1.0mg/100g
挥发性盐基氮测定范围：1.0～150mg/100g

组胺测定下限：1.0mg/100g
组胺测定范围：1.0～500mg/100g

细菌毒素测定下限：1.0mg/Kg
细菌毒素测定范围：1.0～70.0 mg/kg

【仪器特点】
※ 一机多用，可检测挥发性盐基氮、组胺、细菌毒素等
※ 采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰、抗振动，检测精度高，仪器寿命长。
※240X128点阵大屏幕液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观。
※ 采用USB和RS232两种接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
※ 智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。
※ 自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型热敏打印机，可实时打印检测结果。
※ 提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱。
※ 内置大容量电池，在无外接电源时可连续工作4小时

仪器配置：

肉类检测仪一台，试剂各一套、检测所需耗材样品杯、移液器等