GB1002插头量规|插座量规包含以下产品：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 量规名称 | 电压/电流 | 量规类型 |
| 1 | [图6](http://www.eychi.com/product/gb1002f6.html) | [单相两极插头量规](http://www.eychi.com/product/gb1002f6.html) | 250V/6A；250V/10A | 插头量规 |
| 2 | [图7](http://www.eychi.com/product/gb1002f7.html) | [单相两极接地插头内量规](http://www.eychi.com/product/gb1002f7.html) | 250V/6A；250V/10A | 插头量规 |
| 3 | [图7](http://www.eychi.com/product/gb1002f7.html) | [单相两极接地插头内量规](http://www.eychi.com/product/gb1002f7.html) | 250V/16A | 插头量规 |
| 4 | [图8](http://www.eychi.com/product/gb1002f8.html) | [单相两极带接地插头外量规](http://www.eychi.com/product/gb1002f8.html) | 250V/10A | 插头量规 |
| 5 | [图8](http://www.eychi.com/product/gb1002f8.html) | [单相两极带接地插头外量规](http://www.eychi.com/product/gb1002f8.html) | 250V/16A | 插头量规 |
| 6 | [图9](http://www.eychi.com/product/gb1002f9.html) | [单相两极插座最大通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f9.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 7 | [图10](http://www.eychi.com/product/gb1002f10.html) | [单相两极插座最小通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f10.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 8 | [图11](http://www.eychi.com/product/gb1002f11.html) | [单相两极插座止规](http://www.eychi.com/product/gb1002f11.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 9 | [图12](http://www.eychi.com/product/gb1002f12.html) | [单相两极插座不接触规](http://www.eychi.com/product/gb1002f12.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 10 | [图13](http://www.eychi.com/product/gb1002f13.html) | [单相两极带接地插座最大通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f13.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 11 | [图13](http://www.eychi.com/product/gb1002f13.html) | [单相两极带接地插座最大通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f13.html) | 250V/16A | 插座量规 |
| 12 | [图14](http://www.eychi.com/product/gb1002f14.html) | [单相两极带接地插座最小通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f14.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 13 | [图14](http://www.eychi.com/product/gb1002f14.html) | [单相两极带接地插座最小通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f14.html) | 250V/16A | 插座量规 |
| 14 | [图15](http://www.eychi.com/product/gb1002f15.html) | [单相两极带接地插座止规](http://www.eychi.com/product/gb1002f15.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 15 | [图15](http://www.eychi.com/product/gb1002f15.html) | [单相两极带接地插座止规](http://www.eychi.com/product/gb1002f15.html) | 250V/16A | 插座量规 |
| 16 | [图16](http://www.eychi.com/product/gb1002f16.html) | [单相两极带接地插座不接触规](http://www.eychi.com/product/gb1002f16.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 17 | [图16](http://www.eychi.com/product/gb1002f16.html) | [单相两极带接地插座不接触规](http://www.eychi.com/product/gb1002f16.html) | 250V/16A | 插座量规 |
| 18 | [图17](http://www.eychi.com/product/gb1002f17.html) | [单相两极双用插座圆插部分通规](http://www.eychi.com/product/gb1002f17.html) | 250V/10A | 插座量规 |
| 19 | [图18](http://www.eychi.com/product/gb1002f18.html) | [单相两极双用插座圆插部分止规](http://www.eychi.com/product/gb1002f18.html) | 250V/10A | 插座量规 |