释压阀产品用途：高压风机用释压阀主要是对高压风机的压力进行调节，将高压风机用释压阀安装在风机出口或入口管道上面，释压阀将超过的压力通过风流释放出，从而起到保护高压风机的作用。

工作原理

释压阀安装到吸风口与出风口的上面,

当压力超过高压风机设置的压力值时,或高压风机内压力波动幅度超过设定值时,释压阀在0.2秒内,立即全部打开,将超过的压力通过风流释放出.从而起到保护高压风机的作用,当高压风机机内压力降至安全值内时,阀门缓慢关闭,不会引起第二次高压风机压力波动.当空气压力大于高压风机预先设置的压力值时,或者在高压风机内压力值波动幅度大小超过设定值时,释压阀就会在半秒的时间内,瞬间全部打开,将超过的那部分压力通过风流释放出.这样就能起到保护高压风机的作用,

当高压风机内的压力降低到安全值内时,释压阀门就会缓缓的关闭,这样就不会引起再次的高压风机压力浮动.

高压风机用释压阀材质规格：a、体外表材料为塑胶,内部结构为钢网b、RV-01系列释压阀调适值为0-300mbar，RV-02系列释压阀的压力调适值为0-600mbar.

采购注意事项：

1、首先必须详细了解高压风机在每分钟的风量，然后根据风量来确定释压阀的型号。

2、释压阀的规格分为RV-01、RV-02。

3、购买高压风机用释压阀需请教高压风机供应商，确认规格后再进行购买。

订购热线：021-60640783 13916654393