**一体化预制泵站 上海一体化预制泵站厂家 买泵站选上海弘泱科技**

**一体化预制泵站介绍：**

一体化预制泵站（又以下简称泵站）是提升污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的设备，由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。

泵站系列产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品特点。

与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。

**性能及参数：**

　　1.筒体直径1200-3800

　　2.筒体高度1200-16000

　　3.流量范围25-4000m³/h

**产品优特点：**

　　1.按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的参数设计，以保证泵站的运行工况使用要求。

　　2.设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备。

　　3.工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和运程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。

　　4.新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

　　5.配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。

　　6.高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。

　　7.外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

　　8.成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

　　9.使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达15年以上。

　　10.检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

**应用领域：**

　　1.生活小区或农村社区污水的收集与输送

　　2.城镇污水处理厂污水的收集与输送

　　3.城市低洼地区的雨水的收集与输送

　　4.市政污水管网的建设与改造

　　5.老泵站的改造与扩建

　　6.湖泊的水体循环

　　7.高速公路服务区、车站、机场、大型建筑工地及市政重建等产生的污水排放

　　9.其他领域：屠宰场、食品加工厂、制纸厂、农业及其他领域产生的污水排放

**以上是一体化预制泵站的特点以及使用范围的介绍，更多资讯请持续关注一体化预制泵站厂家弘泱科技网站或拨打24小时服务热线。**

**网址：http://www.hypump88.com/http://www.shhy1688.com/**

**手机/微信：17740896035QQ：3519336772**

***服务热线：17740896035***