
PE双壁波纹管是以高密度聚乙烯为主要原料，分别由内、外挤出机共同挤出，一次成型，内壁平滑，外壁呈梯形波纹状，内外壁之间有夹壁空心层的塑料管材。产品具有环刚度高、强度大、重量轻、隔音减震，较高的抗紫外线稳定性，使用寿命长，弯曲性好，耐压，抗冲击强度高等多种优点。可敷设在地质比较差的路段，而且密封性好，施工快捷。

****

1、产品结构独特，抗压能力强；

[](http://www.mb-tube.com/show.asp?id=56)

2、内壁光滑，过流量大；



3、产品连接方便，接口密封好，耐腐蚀，零渗漏，不结垢，避免二次污染，是理想的“绿色管材”；



4、产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降；



5、使用寿命长，地埋使用可达50年以上；



6、产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期；



7、在15英尺/秒的速度下，耐磨性比普通或细粒钢管高3～5倍。



[**深圳市金诚世纪环保设备有限公司**](file:///C:\Users\apple\Desktop\百度文库\www.jctime186.com)是专门从事双壁波纹管生产的厂家，一直坚持自产自销的模式，让广大消费者得以以批发价购买HDPE双壁波纹管，不少消费者因此获得实惠。金诚世纪专业销售高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管、HDPE钢带增强螺旋波纹管、HDPE双壁缠绕排水管、HDPE塑钢缠绕排水管、增强聚丙烯FRPP加筋管、高密度聚乙烯（HDPE)缠绕结构壁管、内肋增强聚乙烯(HDPE)加筋双壁波纹管、HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管、钢丝网骨架复合管及管材配套产品的企业，产品广泛应用于建筑、机床、铁路、车辆、化工、汽车、监控、建筑装修、建筑装饰、建材、装修装饰等行业，技术一流、人才精良、本公司愿以优质的服务诚邀天下朋友共创辉煌。