问卷调查表 纯水制造 TO:

A． 水样种类

○一般原水 ○ 纯水（100us/cm---10 MΩ· cm） ○ 超纯水（>10 MΩcm）

B．欲测种类：○pH ○ ORP ○ EC ○ MΩ

○浊度 ○ 余氯 ○ 其它 5

C．水样型式：○pH 范围\_\_\_\_\_\_\_\_ ○ Temp.最高\_\_\_\_℃ 一般\_\_\_\_\_\_℃

电导率\_\_\_\_\_\_\_\_\_us/cm 电阻率\_\_\_\_\_\_\_\_ MΩ· cm

浓度范围\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D．量测方式○连续式 ○ 批次方式

E．量测方法：1.桶槽量测：

○正插 ○ 插入深度\_\_\_\_\_\_m

○侧插 ○ 插入深度\_\_\_\_\_\_m

○ 螺口尺寸\_\_\_\_\_ ○螺口角度\_\_\_\_\_°

2管路尺寸 \_\_\_\_\_\_\_ ○ 管内压力\_\_\_\_\_\_\_\_ kg/m

.管路量测：○

○管径厚度\_\_\_\_\_\_mm ○ 管径材质\_\_\_\_\_\_\_\_

是否可挖孔：否 可 ○ 螺口尺寸\_\_\_\_\_\_\_

○可否用 by pass 方式来量测：可 否 7

3.电极是否需用酸洗：否 是

○何种酸\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ○ 酸洗浓度\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ○ 酸洗次数\_\_\_\_\_\_\_\_\_

F．主机需求：

1 主机与电极线之距离\_\_\_\_\_ m

2 主机电源\_\_\_\_\_\_\_

3 安装位置：1.室内 2.室外

4 安装方式：1.盘面式 2.壁挂式 3.其它

5 是否需控制：否 是 控制方式 \_\_\_\_\_\_\_

6 是否需信号输出：否

是 1. 4-20mA 2. RS 数位输出 3 .其它

7 是否需数据储存： 否 是

8 环境状况：1.温度\_\_\_\_ ℃ 湿度\_\_\_\_ ％RH

2.是否现场有易燃及腐蚀性气体：是 否

3.是否需防爆仪器：是 否

4.其它要求 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

上海同卡实业有限公司 021-54421102 FAX:021-54429910